附件2

**广元市妇幼保健院**

**统一运维监控管理系统采购项目市场询价清单**

**项目清单及功能要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **功能描述** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 统一运维监控管理系统 | ★1.运行环境：支持国产龙芯、飞腾、申威、海光等芯片的服务器，支持国产麒麟、中科方德等操作系统，支持达梦、瀚高、神通、金仓、南大通用等数据库；同时兼容X86、Window、Oracle数据库等。  2.支持国际国内主流品牌软硬件设施运行状态和关键指标进行采集、监控、分析、告警；  ★3.监控资源包括网络设备、服务器、桌面终端、操作系统、数据库、中间件、业务应用系统、安全设备等，对于未取得监控的硬件设备提供兼容适配服务；支持最少120节点授权。  4.提供展示网络中各实体间结构关系的拓扑编辑功能，并在拓扑图上展现设备状态、告警状态，直观查看物理设备的事件信息、物理位置、关联应用等；  5.支持系统中所有资源的告警信息，用户在该模块中可以查看﹑确定﹑删除异常信息。告警列出了系统中的所有的异常， 每一条异常包含了告警资源﹑告警类型﹑时间﹑恢复状态﹑告警次数﹑确认人的信息， 并且可以进行删除和确认操作。 对所有的告警还可以按时间和关键字进行查询；  ★6.支持资产的台账化管理功能，提供资产全生命周期各个状态的管理和统计，掌握各类设备拥有量及其分布变动情况信息；提供资产分类、保修期到期提醒、资产质保预警功能；  7.支持SNMP、JDBC、TELNET、SSH、JMX、UDP、代理端等多种监控方式，采集过程不影响设备及操作系统的正常运行；  8.系统支持以工单形式将故障处理任务派发给运维人员，运维人员收到工单任务后，可及时跟进处理。工单处理状态包括待分配、正在处理、处理完成、已关闭处理。工单处理状态、处理优先级、处理时间、创建人、处理人等相关信息都会在工单模块集中展现，方便管理员对工单处理情况进行跟踪。  9.提供应用服务器、数据库、网络设备和其他类型的所有资源实时性能和运行状态；  10.提供手动添加故障、查询故障、修改故障、删除故障、维修故障和故障维修记录功能，提供PING、SNMP、TCP连接测试、JDBC连接测试、JMX连接测试等日常运维管理工具包；  11.支持告警报表、资产报表、运维报表、性能报表、告警详细报表功能；  12.提供机房拓扑的编辑功能，方便管理机房-机柜-设备信息，支持机房内机柜添加、机柜内设备添加、机房查看、机柜查看等功能； | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  |  |  |

标“★”项为必须满足项，如不满足任意标“★”项则视为不满足。