附件2 **广元市妇幼保健院**

**移动医护硬件采购项目市场询价清单**

**项目清单及技术参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置** | **数量** |
| 1 | 护士PDA | 八核 2.3 GHz，4GB+64GB兼容6GB+64GB，5000mAh锂离子充电电池，5.0英寸显示屏，电容式触摸 ，1300万像素，4G向下兼容，带WIFI | 15 |
| 2 | 医生PAD | 8核2.2GHz，4GB+64GB，不可拆卸10040mAh（典型值）锂离子充电电池额定值9800mAh，1300万像素，10.1英寸全视角液晶显示屏 | 12 |
| 3 | 物联网流量卡 | VPN流量卡，4G | 27 |
| 4 | 内网VPDN | 200M专线 | 1 |
| 5 | 服务器 | 1.2U机架式服务器，标配导轨；2.配置≥2颗Intel至强可扩展处理器，核心数量≥10核、主频≥2.4GHz；L3缓存≥13.75MB，可选最大可支持至26核处理器，支持150W处理器。3.配置≥32GB DDR4 2933MHz内存，最大支持≥1 TB内存扩展4.配置≥2块600G SAS 10K ，最大支持8个3.5寸或者16个2.5寸硬盘扩展，支持前置直连四个U.2 NVMe SSD硬盘。支持内置两个M.2 且支持RAID 0/1提供ANYBAY技术可切换SAS/SATA/U.2硬盘不用更换背板5.支持0/1/10/5/50 RAID级别，支持ThinkSystem 530-8i 12Gb阵列卡配无缓存，可选RAID 6/60, 最大支持8GB闪存；6.最大支持7个PCIe插槽，包含6个标准PCIe插槽与1个LOM插槽，本次配置2个PCI插槽7.板载两个千兆网口，增加一个双口千兆LOM网卡，1个专用的管理端口，配置一个8GB双口HBA卡.含光纤跳线8.支持≥550W 钛金电源，支持1+1热插拔冗余电源，支持240V高压直流。9.支持4个冗余热插拔系统风扇。10.支持5℃～50℃工作温度可长期稳定工作，支持ASHARE A4标准，支持3D温度拓扑图显示，精准模拟服务器内部温度；11.支持针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预报警机制。12.支持针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯支持可选的手机故障诊断面板。3年7x24X4小时保修服务，全国部分城市宕机4小时上门服务，可选服务包括：原厂上架安装或系统安装服务，原厂3年故障硬盘免回收服务，原厂硬盘数据丢失拯救服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件，服务覆盖城市不少于100个，认证工程师不少于200人，在中国国内拥有备件库。 | 1 |