附件2

广元市妇幼保健院莲花院区窗帘及安装市场调研清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **区域** | **尺寸(m)** | **数量(m)** | **规格** | **图片** | **单价** | 合计 |
| 102放射科 | 3\*2.6 | 6 | 2.8m门幅 |  |  |  |
| 104彩超室 | 3.31\*2.6 | 6.62 |  |  |
| 105妇科门诊 | 3.34\*2.6 | 6.68 |  |  |
| 106影像科 | 3.32\*2.6 | 6.64 |  |  |
| 107儿科门诊 | 3.35\*2.6 | 6.7 |  |  |
| 108收费室 | 2.78\*2.6 | 5.56 |  |  |
| 109门诊输液 | 6.94\*2.6 | 13.88 |  |  |
| 111治疗室 | 3.36\*2.6 | 6.72 |  |  |
| 110药房 | 2.75\*2.6 | 5.5 |  |  |
| 4.35\*2.6 | 8.7 |  |  |
| 112药房 | 2.73\*2.6 | 5.46 |  |  |
| 3.36\*2.6 | 6.72 |  |  |
| 113胎监产科 | 6.83\*2.6 | 13.66 |  |  |
| 114护理办公 | 3.4\*2.6 | 6.8 |  |  |
| 207综合办公 | 3.36\*2.6 | 6.72 |  |  |
| 左1.95\*2.6 | 3.9 |  |  |
| 右1.45\*2.6 | 2.9 |  |  |
| 214信息统计科 | 3.32\*2.6 | 6.64 |  |  |
| 216检验科 | 2.75\*2.6 | 5.5 |  |  |
| 218检验科 | 6.87\*2.6 | 13.74 |  |  |
| 一、二楼窗轨 |  | 723 |  |  |  |  |
| 有纺布带 |  |  |  |  |  |  |

备注：一、面料参数。1.面料聚脂纤维面料幅宽2.8米;2.面料成份(%) : 100%聚酯纤维;★3.克重(干燥质量g/m2）: 680 (±5g/m2 )；★4.甲醛含量(mg/kg) ≤75;★5.PH值: 4.0-9.0;6.经纬密度(根/10cm) :经向≥1350; 纬向≥520;7.断裂强度:经向≥1600;纬向≥1550;8.水洗尺寸变化率(%) : -4.0~+3.0;9.耐光色牢度(级) :≥4;10.耐水色牢度≥4级;11.耐皂洗色牢度:变色≥4级，沾色≥4级;12.耐干洗色牢度≥3级;13.耐干、湿摩擦色牢度≥3级;14.耐酸汗渍色牢度≥3级;15.耐碱汗渍色牢度≥3级;16.起毛起球≥3级;★5.无分解致癌芳香胺染料、无异味。
★出具2019年以来权威检测机构出具的合格检测报告复印件，复印件加盖投标人鲜章。

1. 窗轨。1.优质铝合金挤压型材（非建筑用）；2.外观质量：未经表面处理的型材表面应清洁，不准许有裂纹和腐蚀斑点存在，型材表面的起皮、气泡压坑、碰伤、擦伤、划伤、表面粗糙、局部机械损伤等缺陷的深度不准许超过所在部位壁厚公称尺寸的8%，且装饰面上不得超过0.2mm，在非装饰面上不得超过0.5mm。其缺陷的总面积在装饰面上不得超过型材表面积的2%，在非装饰面上不得超过型材表面积的5%。型材上需要加工的部位，其表面缺陷深度不得超过加工余量。型材的表面允许供方沿型材纵向打光至光滑表面。3.力学性能：规定非比例延伸强度Rp0.2≥110:抗拉强度Rm≥160:断后伸长率A50mm≥8；4.滑轮结构：采用双层滑轮结构。走珠采用POM超耐聚安脂制成，最大承重30kg。
2. 有纺布带。1.材质。聚酯纤维100%；2.有纺织带宽10cm；3.基本性能。耐洗、耐晒、抗老化。

注：本费用劳务外包的一切费用，包含商品、安装和税费等，甲方不再支付其他费用。

响应供应商报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于询价内容，应报尽报以保证项目正常开展。