附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广元市妇幼保健院莲花院区定制家具市场调研清单 | | | | | | | | | |
| **序号** | **参考图片** | **商品名称** | **规 格(mm）** | **商品技术参数** | **颜色** | **数量** | **单位** | **单价** | **合计** |
| 1 | IMG_256 | 定制西药药柜 | 500\*250\*1200\*3 | 基材均采用实木多层板制作，全环保油漆，面材为进口胡桃木，全环保油漆，所有板材均经过防虫、防腐、防潮处理，游离甲醛释放量小于5mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干干燥≤9%的含水率，环保聚酯漆，硬度达到3H级以上，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温。 | 白色 | 3 | 组 |  |  |
| 2 | IMG_257 | 定制双面西药药柜 | 1000\*500\*1200\*2 | 基材均采用实木多层板制作，全环保油漆，面材为进口胡桃木，全环保油漆，所有板材均经过防虫、防腐、防潮处理，游离甲醛释放量小于5mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干干燥≤9%的含水率，环保聚酯漆，硬度达到3H级以上，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温。 | 白色 | 2 | 组 |  |  |
| 3 | IMG_258 | 定制西药药柜 | 2800\*400\*2200 | 基材均采用实木多层板制作，全环保油漆，面材为进口胡桃木，全环保油漆，所有板材均经过防虫、防腐、防潮处理，游离甲醛释放量小于5mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干干燥≤9%的含水率，环保聚酯漆，硬度达到3H级以上，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温。 | 白色 | 4 | 组 |  |  |
| 4 | IMG_259 | 定制隔断柜 | 2000\*900\*2200\*2 | 基材均采用实木多层板制作，全环保油漆，面材为进口胡桃木，全环保油漆，所有板材均经过防虫、防腐、防潮处理，游离甲醛释放量小于5mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干干燥≤9%的含水率，环保聚酯漆，硬度达到3H级以上，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温。 | 白色 | 2 | 组 |  |  |
| 5 | IMG_260 | 定制操作台 | 3300\*550\*950 | 基材均采用实木多层板制作，全环保油漆，面材为进口胡桃木，全环保油漆，所有板材均经过防虫、防腐、防潮处理，游离甲醛释放量小于5mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干干燥≤9%的含水率，环保聚酯漆，硬度达到3H级以上，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温。 | 白色 | 2 | 套 |  |  |
| 6 | IMG_261 | 定制操作台 | 3250\*550\*950 | 基材均采用实木多层板制作，全环保油漆，面材为进口胡桃木，全环保油漆，所有板材均经过防虫、防腐、防潮处理，游离甲醛释放量小于5mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干干燥≤9%的含水率，环保聚酯漆，硬度达到3H级以上，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温。 | 白色 | 2 | 套 |  |  |
| 7 | IMG_262 | 定制操作台 | 1200\*550\*900 | 基材均采用实木多层板制作，全环保油漆，面材为进口胡桃木，全环保油漆，所有板材均经过防虫、防腐、防潮处理，游离甲醛释放量小于5mg/100g，符合国家环保E1级标准，木材干干燥≤9%的含水率，环保聚酯漆，硬度达到3H级以上，保证光亮平整，耐磨耐压耐高温。 | 白色 | 2 | 组 |  |  |
| 8 |  | 定制操作台办公椅 | 1100\*550\*500  （坐高630） | 面材：选用优质一级牛皮；皮面经液态浸色及防潮、防污工艺处理，光泽度好，透气弹性，柔软且富于韧性，厚度适中；内衬45#高密度发泡海绵，优质聚酯漆，固化剂、稀料，硬度达3H级。 | 皮面黑色 | 4 | 把 |  |  |
| 9 |  | 货架 | 1000\*400\*1500 | 产品表面磷化处理工艺及质量水平符合GB/T6807-2001钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准，立柱角钢钢板厚度2.0㎜；隔板厚度18㎜；中间无缝隙，一次成型，立柱、横梁、横撑、斜撑均使用30角钢层数和间距可自由调整。 | 白色 | 18 | 个 |  |  |
| 10 |  | 货架 | 800\*400\*1500 | 产品表面磷化处理工艺及质量水平符合GB/T6807-2001钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件的国家标准，立柱角钢钢板厚度2.0㎜；隔板厚度18㎜；中间无缝隙，一次成型，立柱、横梁、横撑、斜撑均使用30角钢层数和间距可自由调整。 | 白色 | 2 | 个 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本费用劳务外包的一切费用，包含商品、安装和税费等，甲方不再支付其他费用。

响应供应商报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于询价内容，应报尽报以保证项目正常开展。

响应供货商：（公章）

报价日期：

联 系 人：

联系方式：