附件2

产品参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数要求** | **备注** |
| 1 | 激光打印机 | 1.打印速度≥14ppm；  2.打印分辨率≥1200DPI；  3.月打印负荷≥5000页；  4.打印语言：基于主机打印；  5.处理器速度≥234MHz；  6.标配150页进纸盒，专用的单面输入纸槽；  7.硒鼓：鼓粉一体；  8.预热时间≤1秒；  9.首页输出时间≤10秒；  10.操作系统支持Microsoft Windows 98 SE、Me、2000和XP 32位。 |  |
| 2 | 台式电脑 | 1.芯片组：≥Intel H470主板芯片组；  2.CPU ：≥Intel I3-9100，主频3.6G，缓存6M，4核； 3.内存：≥4G DDR4 2666 (2个内存插槽、最大支持32G)； ★4.硬盘：≥256G PCIe NVMe硬盘，支持SMART IV硬盘保护技术；支持硬盘故障前自检技术(硬盘故障前告警，帮助用户在硬盘损坏前备份数据)；通过双防雷A级认证。 5.显卡：集成显卡； 6.网卡：10/100/1000M； 7.音频：音频 Realtek ALC3252 编解码器； 8.接口：≥8个USB端口、1个耳麦通用插孔、1个读卡器接口、1个VGA 、1个HDMI端口、1 个RJ-45、1个音频输入、1个音频输出 ，可选串口+并口 ； 9.键盘鼠标：USB防水键盘鼠标； ★10.电源：≥180W 90%电源转换率高效节能电源； ★11.机箱；立式免工具拆卸机箱，尺寸≥15L; 原厂内置扬声器；具有LED灯侦错报警提示功能，机箱内部双风扇静音高效散热设计；通过双防雷A级认证；  ★12.操作系统：预装正版Win 10 Home版系统（一机一号，官网可查）； ★13.显示器：≥20.7"宽屏16:9LED背光液晶显示器,分辨率1920x1080,可视角度为水平90度/垂直65度，与主机同一品牌，通过TUV低蓝光认证； ★14.保修服务；主机和显示器原厂提供3年保修及3年上门服务；  ★15.终端远程管理系统：当终端处于非NAT网络环境时，终端支持远程协助功能，即管理员征得终端用户同意，可远程协助操作终端机，无需到现场解决问题；  ★16.终端认证系统：支持终端内嵌绑定用户认证功能，确保终端和云服务器无法连接做认证时，可判定用户的认证信息是否正确，如果正确可以登录离线模式的办公桌面，网络恢复时可以正常上网；  ★17.终端管理平台：可统一管理部署终端的操作系统和应用软件，在一台终端或管理机上一次安装，就可统一部署到所有终端，支持同步传输和异步传输模式。 |  |
| 3 | 高清投影仪 | 1.DLP显示技术，DMD芯片尺寸0.65“；  2.亮度：4000ANSI流明；  3.标准分辨率：1024×768；  4.投射比：1.21-1.57，缩放比1.3X；  5.对比度：22000:1；  6.灯泡寿命：6000/20000小时（标准亮度模式下/节能模式下）；  7.投射画面垂直偏移量：120%±5%；  8.梯形校正：水平:+/-40° , 垂直:+/-40°；  9.噪音：32dB（标准亮度模式）；  10.支持蓝光3D；  11.输入接口：Computer in (share with component)×1、Composite×1、Audio-in (3.5mm)×1、HDMI1.4(HDCP)×2；  12.输出接口：Monitor out×1、Audio-out (3.5mm)×1，USB Type A (供电)×1、喇叭10W×1；  13.控制接口：RS232×1、RJ45×1、USB Type A（(share with USB A output）×1；  14.整机功耗280W，待机功耗＜0.5W；  15.重量：2.35kg：  16.含配件。 |  |
| 4 | 复印纸 | 1.纸张规格：A4幅面（210mm\*297mm）白色。  2.每件8包，每包500页，全木浆静电复印纸。  3.定量：≥70g/㎡。  4.厚度：≥92um±1%。  5.挺度（弯曲法）：纵向≥75mN±1%，横向≥32mN±1%。  6.不透明度：≥91%±1%。  7.亮度（白度）：≥80%±1%。  8.交货水分：3.5%-7.0%。  9.平滑度（两面均）：正面≥24s，反面≥23s。  10.尺寸偏差：长度±1mm，宽度±1mm。  11.偏斜度：≤1mm。  12.尘埃度：0个/㎡。  13.内装量偏差：0%。 |  |