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	1
	5cm岩棉夹心瓦（购买0.6MM及安装）
	㎡
	125
	
	
	人工、材料

	2
	1.8*2.1双扇消防门
	套
	1
	
	
	含安装（厚度1.2MM）

	3
	水电安装（电线开关插座等材料）
	项
	1
	
	
	占地面积95M2(实地勘察)

	4
	600*600平板灯
	套
	14
	
	
	人工、材料

	5
	1.2米消毒灭菌灯
	套
	4
	
	
	人工、材料

	6
	不锈钢U型卡槽（3*5*3）定制1.5mm厚
	米
	60
	
	
	人工、材料

	7
	5cm成品镀锌U型卡槽
	米
	235
	
	
	人工、材料

	8
	拆、装风管机内机2台，共计5套风口
	项
	1
	
	
	人工、材料

	9
	4*6矩管
	米
	195
	
	
	厚度2mm

	10
	10*10矩管
	米
	30
	
	
	厚度2mm

	11
	铝合金窗1米*1.2米
	套
	5
	
	
	（材质厚度1.5MM）

	12
	铝合金套装门1.5米*2.1米
	套
	3
	
	
	（材质厚度1.5MM）

	13
	单砖砌墙体0.15*0.5
	米
	40
	
	
	含人工、材料（砖、水泥、河砂等）

	14
	双面14*28文化石黏贴
	米
	40
	
	
	含人工、材料

	15
	顶面宽15cm（顶面长度任选）瓷砖黏贴
	米
	40
	
	
	含人工、材料

	16
	嘉陵路实验室净化板保护性拆除
	㎡
	400
	
	
	15个人工

	17
	净化板搬运（嘉陵路--总院）
	项
	1
	
	
	人工、车费，预算2500元

	18
	原有板房部分保护性拆除
	天
	4
	
	
	

	19
	新建板房屋架焊接技术工
	天
	6
	
	
	屋顶焊接人字形屋架

	20
	新建板房屋架焊接小工
	天
	3
	
	
	

	21
	板材墙板及吊顶安装
	㎡
	360（人工费）
	
	
	利用嘉陵路旧板材（净化板），尺寸现场人工切割

	22
	3公斤油漆+人工
	项
	1
	
	
	（现场实地勘察）

	23
	辅材焊条、螺丝、胶等
	项
	1
	
	
	（现场实地勘察）

	24
	单瓦（厚度0.6MM）
	㎡
	10
	
	
	人工、材料

	25
	水槽15*10*15
	米
	20
	
	
	人工、材料

	26
	排水管
	米
	12
	
	
	人工、材料

	27
	檐口收条
	米
	40
	
	
	人工、材料

	以上项目合计
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