询价报价表

**医院主院区及嘉陵分院（体量:300吨/日）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **小项** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** | |
| 1 | 运行设备 | 提升泵 |  |  |  |  | |
| 风机 |  |  |  |  | |
| 消毒装置 |  |  |  |  | |
| 配电柜 |  |  |  |  | |
| 换气扇门窗锁等 |  |  |  |  | |
| 2 | 药剂 | 消毒剂 |  |  |  |  | |
| 3 | 人工 | 1人全职，1人兼职 |  |  |  |  |
| 4 | 第三方监测 | 按排污许可证管理条例，污水站应每周监测SS，每月监测粪大肠菌群数，每季度监测水项目6项以及废气项目4项，每半年监测肠道致病菌（志贺氏菌等） |  |  |  |  |
| 5 | 相关资料 | 含台账、环保公示栏、制度、人员体检、培训等。 |  |  |  |  |
| 6 | 在线运维 | 按要求在线设备需每月换药、校准、维护，有相关操作证件。 |  |  |  |  |
| 7 | 水池清掏 | 水池清掏一年两次。 |  |  |  |  |
| 8 | 栅渣运输 | 栅渣运输每月一次。 |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |

注：响应供应商报价应是最终用户验收合格后的总价，包括但不限于询价内容，应报尽报以保证项目正常开展。

响应供货商：（公章）

报价日期：

联 系 人：

联系方式：