附件2

**广元市妇幼保健院本院区及嘉陵分院**

**污水处理站委托运管服务采购项目市场询价清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **小项** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 运行设备 | 提升泵 |  | 保障设备正常运行和日常维护，承担1000元以内的零配件更换费用。 |
| 风机 |
| 消毒装置 |
| 配电柜 |
| 换气扇门窗锁等 |
| 2 | 药剂 | 消毒剂 |  | 水处理药剂的采购及投加按照处理工艺和标准处置。保证人员和物品安全，防火防盗防爆炸。 |
| 3 | 人工 | 1—2人 |  | 每天保证有1名具有相关资质的人员进行维护和检测。 |
| 4 | 第三方监测 | 按排污许可证管理条例，污水站应每周监测SS，每月监测粪大肠菌群数，每季度监测水项目6项以及废气项目4项，每半年监测肠道致病菌（志贺氏菌等）。 |  | 对出水水质的日常化验分析，保证处理后的水质合格，检测的数据真实有效，并出具具有法律效力的检测报告。 |
| 5 | 相关资料 | 含台账、环保公示栏、制度、人员体检、培训等。 |  | 资料规范完整，迎接环保、卫健等部门检查、考核。 |
| 6 | 在线运维 | 按要求在线设备需每月换药、校准、维护，有相关操作证件。 |  | 污水站仪表的规范化运维，保证在线数据正常运行并及时上传。 |
| 7 | 水池清掏 | 水池清掏处置一年两次。 |  | 污水站污泥的规范化处置。 |
| 8 | 栅渣运输 | 栅渣运输处置每月一次。 |  |
| 9 | 其它 | 其他未尽事项 |  |  |
| 合计 |  |